|  |  |
| --- | --- |
| Тип | LSA56 M6/6P |
| Свързване | Триъгълник |
| Синхронен | Трифазен |
| Мощност | 3500 kVA |
| Напрежение | 6300 V |
| Честота | 50 Hz |
| Фактор на мощността | 0.8 |
| Скорост | 1000 rpm |
| Защита | IP23 |
| Смукателни филтри | Да |
| Изолация | F |
| Клас на температуроустойчивост | F |
| Отвор на генератора | 6.5 mm |
| Отвор на възбудителката | 1.5 mm |
| Околна температура | 25 oC |
| Охлаждане | IC O A1 |
| Температура на всмуквания въздух | 25 oC |
| Тегло на ротора | 4000 Kg |
| Общо тегло | 10300 Kg |
| Възбуждане | Безчетково |
| Регулатор на напрежението | RBS 3F |

Технически характеристики на генератор

LSA56 M6/6P